Istruzioni d’uso software di programmazione GB1
Create una cartella sul vostro PC e copiate il contenuto del CD.

Verifica/modifica della porta COM

1) Scollegare il connettore USB del cavo di programmazione dal PC.

2) Selezionare Start – Pannello di controllo, quindi fare doppio clic sull'icona Sistema. Viene visualizzata la finestra Sistema.

3) Selezionare la scheda Hardware, quindi premere il pulsante Gestione periferiche. Viene visualizzata la finestra Gestione periferiche   
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4) Selezionare la piccola casella a sinistra dell'opzione Porte (COM e LPT) per visualizzare tutte le porte in uso.

5) Collegare il connettore USB del cavo di programmazione al PC. Dopo un secondo viene visualizzata l'indicazione Porta seriale USB e la

relativa porta COM (nell'esempio precedente si tratta della porta COM 3).

6) Fare clic più volte su OK per salvare le impostazioni e uscire.

7) Prendere nota del numero di porta COM correntemente utilizzato dalla porta seriale USB perché sarà necessario per le operazioni successive.
All'interno del CD vi sono i driver di installazione nel caso in cui il vostro PC non riconosca il cavetto automaticamente.

il CD contiene il software di programmazione. Il file eseguibile è contraddistinto dalla seguente icona: 
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SI CONSIGLIA di far partire il software di programmazione in modalità "amministratore" nel seguente modo:
- cliccate con il pulsante destro del mouse sulla icona e selezionate l'opzione "esegui come amministratore"

- all'apertura del software vi troverete di fronte la seguente schermata:
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le opzioni a vostra disposizione sono riportate nella barra di colore grigio e sono le seguenti:
- FILE

- EDIT

- PORT

- HELP

PORT

si seleziona la porta di comunicazione 
FILE
NEW: creare una nuova radio
OPEN: aprire un file esistente

SAVE: salvare il file in uso

SAVE AS: salvare il file nuovo nome
PRINT: stampare la programmazione in corso.

EXIT: uscire dal programma

EDIT
CHANNEL
consente di caricare il software di default
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in questa sezione è possibile:

cambiare frequenza in trasmissione, in ricezione, impostare i toni CTCSS o DCS in ricezione e trasmissione.

impostare i canali in scansione

nella parte bassa trovate i principali comandi che consentono di:

leggere i dati dalla radio = READ

programmare i dati impostati nella radio = WRITE

creare un nuovo file di programmazione = NEW

salvare il file di programmazione = SAVE

richiamare un file di programmazione = OPEN

chiudere la sessione = CLOSE

NOTA: per programmare e leggere la radio (WRITE e READ) è sufficiente che la radio sia accesa con il cavetto inserito nella presa frontale al posto del microfono.

PARAM

viene visualizzato il settaggio default dei parametri di configurazione:
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in questa sezione è possibile:

impostare il livello del volume prestabilito, regolare il livello dell'intensità luminosa, regolare il livello dello squelch di default, cambiare il tempo massimo di trasmissione (TOT), regolare il livello della suoneria alla pressione della tastiera, invertire la visualizzazione del display, impostare blocco tastiera.
_1496750999/GB1.exe

