MODIFICA POTENZA E BANDE SU MIDLAND G9 PRO

POWER OUTPUT AND BAND SETTING ON MIDLAND G9 PRO

Italiano:

Rimuovere il coperchio vano batteria, rimuovere la copertura indicata in figura e scegliete uno delle seguenti configurazioni:

English:
Remove the battery door, remove the plastic cover as showed below  and  chose the configuration you prefer:
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see you Red arrow setting condition to have 5W PMR and LPD
la freccia rossa indica il settaggio da utilizzare per avere 5W PMR e LPD

	
	PMR 

LOW POWER
	HI POWER PMR/LPD
	DEFAULT SETTING FOR

DUAL BAND VERSION PMR/LPD
	PMR LOW POWER
	LPD LOW POWER
	LPD HI POWER
	PMR LOW POWER


	HI POWER PMR

	J-1
	Short

Chiuso
	Short

Chiuso
	Short

Chiuso
	Open

Aperto
	Open

Aperto
	Open

Aperto
	Short

Chiuso
	Open

Aperto

	J-2
	Short

Chiuso
	Short

Chiuso
	Open

Aperto
	Short

Chiuso
	Open

Aperto
	Open

Aperto
	Open

Aperto
	Short

Chiuso

	J-3
	Short

Chiuso
	Open

Aperto
	Open

Aperto
	Short

Chiuso
	Open

Aperto
	Short

Chiuso
	Short

Chiuso
	Open

Aperto

	Menu Radio


	PMR 

(500/10mW)
	PMR (5W/500mW) + LPD (5W/500mW)
	 PMR (500/10mW) + LPD (10mW)
	PMR (500/10mW)
	LPD  (10mW)
	LPD (5W/500mW) 
	PMR 

(500/10mW)
	PMR (5W/500mW) 

	When press  PTT button

Premendo Pulsante PTT 
	 500/10mW


	5W/500mW  
	500/10mW
	 500/10mW


	10mW
	5W/500mW
	500/10mW
	5W/500mW

	When press BOOST button

Premendo Pulsante BOOST
	Always  

Sempre

500mW
	Always 

Sempre 

5W for LPD and PMR
	PMR = always  500mW

LPD = always 10mW
	Always  Sempre

500mW
	Always

Sempre 10mW
	Always 

Sempre

 5W
	Always  

Sempre

500mW
	Always 

Sempre 

5W 














