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	EVIDENCE


Cambio transistor finale ATLANTIC e PACIFIC
	MODIFICATIONS


La produzione di questi due modelli è stata fatta utilizzando due transistor di potenza diversi.
Prima produzione con 2SK3476

Seconda produzione con 2SK4037

PACIFIC:

solo il transistor finale è cambiato.

Due fabbriche producevano questo prodotto:

da G11020003 in poi è stato usato il 2SK4037

da G11330001 in poi è stato usato il 2SK4037

ATLANTIC:

questi sono i cambiamenti attuati “seconda produzione”:
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Da G11030001 in poi è stato usato il 2SK4037
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