Änderung der Sendeleistung  von Albrecht CB Funkgeräten in AM 
von bisher 1 Watt auf 4 Watt (in SSB auf 12 W)
Alle neueren Albrecht CB Funkgeräte wurden bereits vorbereitet auf den neuen Europastandard für CB mit 4 Watt FM, 4 Watt AM (und ggf. SSB  12 Watt) und so ausgeliefert.
Zu erkennen sind die vorbereiteten Geräte durch einen Aufkleber „4W-AM Ready“ auf der Verpackung und entsprechende Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Ältere Geräte ohne diese Hinweise dürfen nicht umgebaut werden, weil die Umstellung nicht vorgesehen war oder u.U. das Gerät dann nicht mehr EU-konform wäre. In solchen Fällen ist es aber zulässig, falls vorhanden, die Ländereinstellung E für 40 Kanäle FM 4 Watt und 40 Kanäle AM 4 Watt zu benutzen, auch wenn in dieser Einstellung die deutschen 80 FM Kanäle nicht benutzbar sind (Umschalten erforderlich).

AE 2980
kein Umbau möglich
AE 2990 AFS   bei in 2011 ausgelieferten Geräten kein Umbau möglich, Einstellung E 



benutzen
AE 4200 MC  
kein Umbau erlaubt

AE 4200 R 
Ältere Geräte ohne Leistungsumschalter:
Gehäusedeckel auf Lötseite abnehmen. Lötverbindungen wie gezeigt ändern

[image: image1.emf]                                                                1 W = die oberen 2 Felder verlöten    4 W= die unteren   
                                                                                                                            2 Felder verlöten              

AE 4200 R 
Geräte mit Schalter auf der Rückseite
Diese Geräte wurden hergestellt im Sommer 2011
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Schalter auf Rückseite betätigen


AE 4200 R  
Herstellung ab Ende 2011 :  
Bereits ab Werk umgestellt, sofern mit Aufkleber   “4 W AM –New CB-Standard” versehen  oder Infoblatt beiliegt


AE 5090 XL
 alle Versionen
Kein Umbau der deutschen Einstellung möglich. Ländereinstellung  E  benutzen  erlaubt 4 Watt AM auf 40 Kanälen und 4 Watt FM auf 40 Kanälen


AE 5290 XL
 Versionen ohne Aufkleber auf Verpackung oder ohne Anmerkungen in 

Anleitung
Kein Umbau der deutschen Einstellung möglich. Ländereinstellung  E  benutzen  erlaubt  4 Watt AM auf 40 Kanälen und 4 Watt FM auf 40 Kanälen


AE 5290 XL 
Produktion ab Anfang 2012 
Gekennzeichnet mit Aufkleber  “4 W AM – New CB-Standard” und  entspr. Hinweisen in der Bedienungsanleitung.  Alle solchen  Geräte sind dann bereits umgestellt auf 4 Watt AM


AE 5800  
alle Versionen: Keine Umbauten gestattet, 

AE 5890 EU   Geräte vor  Dezember 2011 ausgeliefert:
Steckbrücke auf Hauptplatine so einstecken, dass Brücke geöffnet , oder Schalterstellung  E benutzen  (Foto zeigt offene Brücke für 4 Watt AM / 12 W SSB)
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[image: image7.emf]
AE 5890 EU Geräte ab Dezember 2011 ausgeliefert:
Steckbrücke ist bereits auf Hauptplatine einseitig gesteckt, 4 Watt AM und 12 Watt SSB

AE 6190  (ältere Version ohne EEPROM) kein Umbau erlaubt
AE 6190 HDX
[image: image8.emf]Lautsprecherdeckel öffnen, Steckbrücke umstecken (oder nur Ländereinstellung E nutzen)
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1 Watt AM                                                                          4 Watt AM
AE 6690  
kein Umbau vorgesehen oder erlaubt – Länderumschaltung in Stellung  E  bringen
AE 6790 / AE 6891  
Brücke umstecken (nach Abnehmen des Lautsprecherdeckels) oder Schalterstellung  E  benutzen
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[image: image2.emf]
                  1 Watt Brücke einseitig                                 4 Watt Brücke beidseitig
AE 6890   Brücke bzw. Poti in allen Fällen auf „Lautsprecherseite“
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Ältere Geräte:  Potentiometer für 1 Watt            Neuere Geräte: 1 Watt Stellung.  Brücke 
Umstellen auf 4 Watt: Poti auf Linksanschlag     einseitig, 4 Watt: Brücke beidseitig stecken
Anmerkung: Auch einige AE 6690 und AE 6190 können dieses Poti haben in der Nähe des Zement-Lastwiderstandes und können auf die gleiche Weise geändert werden.

AE 6490 
Die Steckbrücke ist bei älteren Geräten auf der Lötseite  
Brücke nur einseitig gesteckt =  1 Watt

Brücke beidseitig gesteckt (Photo) = 4 Watt
Siehe auch Beiblatt zur Bedienungsanleitung!
Bei neueren  AE 6490 und bei allen AE 6491 auf der Bestückungsseite: 
Alle ab Dezember 2011 ausgelieferten Geräte sind bereits ab Werk umgestellt.
Anmerkung: Nach dem Umbau soll dem Gerät der jeweils aktuelle Gerätepass beigefügt werden + das Infoblatt auf der folgenden Seite. Alle Unterlagen sind aktuell auf www.hobbyradio.de oder www.service.alan-electronics.de zu finden. Händler versiegeln bitte die umgebauten Geräte wieder mit den dazu zur Verfügung gestellten Albrecht Siegeln.

Ein Neuabgleich der für den Umbau vorgesehenen Geräte ist nicht notwendig, da die für AM vorgesehene E Einstellung werkseitig bereits geprüft wurde. Wir warnen ausdrücklich davor, nicht hier aufgeführte oder als nicht erlaubt eingestufte Geräte umzubauen. Die rechtliche Verantwortung liegt bei dem, der den Umbau durchgeführt hat. Nach EU-Recht kann derjenige, der ein Gerät verändert, als Hersteller mit allen Rechten und Pflichten angesehen werden.
Alan Electronics erklärt hiermit ausdrücklich, dass alle hier als zulässig deklarierten Umstellmaßnahmen die Konformität mit den europäischen Normen EN 300 433-2 bzw. EN 300 135-2 und der ECC Entscheidung ECC-DEC(11)03 nicht beeinflussen.

