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CTCSS 48 CHANNEL FREQUENCY CHART FOR AE 6690

CTCSS 48 Subtone Code Frequenzliste für AE 6690

	CH
	FREQ
	CH
	FREQ
	CH
	FREQ
	CH
	FREQ

	1
	67.0
	13
	103.5
	25
	156.7
	37
	241.8

	2
	71.9
	14
	107.2
	26
	162.2
	38
	250.3

	3
	74.4
	15
	110.9
	27
	167.9
	39
	*62.5

	4
	77.0
	16
	114.8
	28
	173.8
	40
	*64.7

	5
	79.7
	17
	118.8
	29
	179.9
	41
	*69.3

	6
	82.5
	18
	123.0
	30
	186.2
	42
	*159.8

	7
	85.4
	19
	127.3
	31
	192.8
	43
	*183.5

	8
	88.5
	20
	131.8
	32
	203.5
	44
	*189.9

	9
	91.5
	21
	136.5
	33
	210.7
	45
	*196.6

	10
	94.8
	22
	141.3
	34
	218.1
	46
	*199.5

	11
	97.4
	23
	146.2
	35
	225.7
	47
	*206.5

	12
	100.0
	24
	151.4
	36
	233.6
	48
	*229.1


STANDARD 38 CHANNEL +10 CHANNEL ( * MARKED )
Kanäle 39 bis 48 sind zusätzlich eingefügte Frequenzen, die nur im AE 6690 vorhanden sind und die in anderen Geräten möglicherweise nicht schaltbar sind. Nur die Codes 1 bis 38 sind international genormt!

