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AE 6690 Multi-Standard and Power options

Note: These instructions are for authorized distributors and service specialists only. Installers and users are responsible to apply only allowed settings. In EU and R&TTE countries it is not allowed to use higher power settings or any channel expansion.

1. Select factory default settings 
This is the start setting when radio is powered for the first time or the setting which shall be used when the country switching shall be disabled. The factory default setting for sales to Germany is dE. The setting can be modified to all of the following country settings:

Jumpers responsible for start setting:  P1, P2, P3 

U  UK setting 40 FM
 : 

P1 : Short 
P2:  Open 
P3: Open

E   Spain setting  40/AM/FM, 4W AM: 
P1 : Open
P2:  Short
P3: Open

dE Germany : 



P1 : Short 
P2:  Short
P3: Open 

EU Europe AM/FM, 40 Ch            
P1 : Open 
P2 : Open 
P3 : Short

EC  CEPT  40 FM



P1 : Open . 
P2 : Short
P3 : Short 

Po  Poland Area : 



P1 : Short 
P2 : Short 
P3 : Short 
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2. Enabling / Disabling User setting via keyboard entry:  

Diode position P6 can enable or disable the country setting by key entry.

User setting enabled                            
P6 : Diode inserted 

User setting disabled                

P6 : Diode deleted or unsolder 1 pin of diode

In case of disabled user setting the radio starts with the default settings, selected via Jumpers P1 to P3 before.

Example: Austria 

In Austria it is not allowed that the user can use keyboard entries to allow other country settings. So only EC = CEPT  40 CH FM is allowed for use in Austria:  

     P1 : Open      P2 : Short
P 3 : Short
   P 6 : open or diode deleted 

3. User setting via keyboard entry (only if enabled by diode inserted at position P 6)

· Select Multi Band switching:
Push FC + BP together for at least 3 seconds while switching power on
Country area icons will flash


· Select desired country icon with rotary channel switch

· Push “FC” key shortly .
Area setting is enabled and flashing stops

4. Channel 240 CH Expander  (not allowed in EU countries)


Preparation of this feature:

Before activation, please check jumper position P5 (solder points behind diode) 

The soldering points for Jumper P5 must be soldered (short). In some units, the factory default setting may be with open jumper P5. In that case please solder P5. 

Channel expansion 240 Ch in 6 bands a, b, c, d, E or F  (each band has 40 channels) can be activated by jumper position  P4 

Channel expansion disabled:     
Jumper P 4:  short (factory default)

Channel expansion enabled:

Jumper P 4:  open

5. Selecting 240 Ch Mode by key entry:

· Select one of the the country setting and switch off the radio. 

· Press SCH + TOT together longer than 3 seconds during power on
Release buttons: Display shows   d and channel 20 

· Select the band by pressing CH 9 key shortly 1 or more times: 
The display shows Band numbers  in sequence as d- E- F- A - b- c 


· Select channel by rotary channel control

Note: if Poland is selected as start country before, the 240 CH expansion will include automatically the offset of – 5 kHz compared to international channel system.

Power Options

Normal power selected automatically together with country switching, for example between dE and E setting.

Settings with main board jumpers P 1, P2, P3 override country setting.

P 1 + P 2 
open: Standard, stabilized power

P 1 + P 2  
short: maximum available  power , ~ 6-7 W AM, 8-9 W FM (not stabilized)

P 3        
open: Standard AM power = 25 % of FM power, normally 1 W

P 3             
short: AM power same as FM power (for normally 4 Watt)
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P3 soldered: AM 1W -—->4 Watt P1+P 2 soldered: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
P3 eingelotet: AM 1 W --->4 Watt P1+ P 2 eingelotet: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
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Note: Increasing the power settings is not allowed for use in EU or R&TTE countries.
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AE 6690 Multi-Standard und Leistungs-Optionen

Hinweis: Die hier beschriebenen Einstellungen der Lötbrücken auf Front- und Hauptplatine sind nur für autorisierte Händler und Servicefachleute bestimmt. Wer Funkgeräte auf nicht erlaubte Einstellungen umbaut, kann ggf. ebenso wie der Benutzer zur Verantwortung herangezogen und ggf. bestraft werden. In den EU und R&TTE Ländern sind Kanalerweiterungen und höhere Leistungseinstellungen nicht erlaubt.

1. Starteinstellungen des Ländercodes ändern 

Dies beschreibt die Ländereinstellung , mit der ein Gerät beim ersten Anschließen und Einschalten startet.  Bei gesperrtem Länderschalter ist das auch die Grundeinstellung.
Geräte für den Verkauf in Deutschland starten mit dE. Die Einstellung kann legal geändert werden je nach Verkaufs- oder Verwendungsland:

Zuständig sind die Lötbrücken  P1, P2, P3 

U  UK (GB ) 40 FM
 : 

P1 : eingelötet 
P2:  offen 

P3: offen

E   Spanien  40/AM/FM, 4W AM: 
P1 : offen

P2:  eingelötet
P3: offen

dE Deutschland, 80/40

P1 : eingelötet 
P2:  eingelötet
P3: offen

EU Europa  40 AM/ 40 FM          
P1 : offen 

P2 : offen
 
P3 : eingelötet

EC  CEPT  40 FM


P1 : offen . 

P2 : eingelötet
P3 : eingelötet 

Po  Polen (-5 kHz Offset): 

P1 : eingelötet 
P2 : eingelötet 
P3 : eingelötet 
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2. Benutzerauswahl über Tastatur erlauben:  

Diode an Position P6 entscheidet, ob Benutzer die Ländereinstellung über die Tastaur verändern darf oder nicht.

Länderauswahl erlaubt                          P6 : Diode  eingebaut 

Länderauswahl gesperrt                
P6 : Diode ausgelötet oder einseitig abgelötet
Bei gesperrter Länderauswahl arbeitet das Gerät nur auf der Ländereinstellung, wie für den Gerätestart ausgewählt.

Beispiel : Österreich 

In Österreich ist es nicht erlaubt, dass der Benutzer andere Ländereinstellungen mit den Tasten auswählen darf. Nur die permanente EC = CEPT  40 CH FM Einstellung ist dort für die Benutzer erlaubt.  

     P1 : offen      P2 : eingelötet
  P 3 : eingelötet
  P 6 : offen oder Diode entfernt 

3. So kann der Benutzer die Ländereinstellung auswählen  (sofern mit Diode an Position P 6 freigeschaltet)

· Tasten FC + BP  zusammen  für mindestens 3 Sekunden während des Einschaltens gedrückt halten und dann loslassen.

· Länderanzeige und CH 9 blinken

· Ländereinstellung mit dem Drehkanalschalter auswählen

· Mit  kurzem Druck auf “FC” abspeichern


Blinken der Anzeige stoppt und die ausgewählte Einstellung ist aktiv. 

4. Kanalerweiterung 240 CH Kanäle (in den EU und R&TTE Staaten nicht erlaubt)


Vorbereitungen:

Zuerst Lötbrücke an Position P 5 prüfen (diese Lötbrücke liegt unmittelbar hinter der Diode).  Die Brücke muss bereits eingelötet sein, was werkseitig nicht bei allen Geräten der Fall ist (ggf. einlöten, die Brücke kann auch für alle anderen Einstellungen so eingelötet bleiben).  

Die Kanalerweiterung auf 240 Kanäle (in 6 Bändern a, b, c, d E, F zu je 40 Kanälen) wird freigegeben durch Lötbrücke an Position P 4 

Kanalerweiterung gesperrt:      
Lötbrücke P 4:  eingelötet (Werkseinstellung)

Kanalerweiterung freigegeben:
Lötbrücke P 4:  offen, ausgelötet

5. Auswahl der Kanalerweiterung durch Tastenfolge:

· Eine der Ländereinstellungen vorwählen, dann Gerät ausschalten. 

· Tasten SCH + TOT  zusammen länger als 3 Sekunden gedrückt halten, gleichzeitig Gerät wieder einschalten.
Tasten loslassen: Das Display zeigt  d und Kanal  20 (d= übliches CB Band)

· Mit einem jeweils kurzen Druck auf die CH 9 Taste können jetzt die Bänder durchgeschaltet werden: dabei zeigt das Display jeweils ein Band aus der Auswahl d- E- F- A - b- c  an.


· Kanal wie üblich mit dem Kanaldrehknopf auswählenl

Hinweis: sofern Polen als Starteinstellung gewählt ist, erscheinen auch die Bänder bei der Kanalerweiterung alle mit – 5 kHz Offsetgegenüber der internationalen Norm, ansonsten entsprechen die Bänder der internationalen Norm mit  5 kHz an der letzten Stelle.

Sender-Ausgangsleistung

Die normale Ausgangsleistung wird automatisch mit der Ländereinstellung umgeschaltet, wo vorgesehen, z.B. von der dE oder  EU auf die E Einstellung.

Werden die Lötbrücken P1, P2 und P3 auf der Hauptplatine benutzt, so wird diese Einstellung bei allen Ländereinstellungen benutzt..

P 1 + P 2 
offen: normale, stabilisierte Ausgangsleistung (=Lieferzustand)

P 1 + P 2  
eingelötet: maximale technisch mögliche Leistung ca. ~ 6-7 W AM, 8-9 W FM (nicht stabilisiert)

P 3        
offen: Standard AM Leistung = 25 % der FM Leistung, z.B. 1 Watt AM bei EU und dE
P 3             
eingelötet: AM Leistung gleich FM Leistung ( normal 4 Watt)
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P3 soldered: AM 1W -—->4 Watt P1+P 2 soldered: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
P3 eingelotet: AM 1 W --->4 Watt P1+ P 2 eingelotet: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
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Note: Leistungserhöhungen sind für die Benutzung in der EU und den R&TTE Ländern verboten!
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