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AE 6690 Multi-Standard and Power extensions

Note: These instructions are for authorized distributors and service specialists only. Installers and users are responsible to apply only allowed settings. In EU and R&TTE countries it is not allowed to use higher power settings or any channel expansion.

Standard user setting via keyboard entry 
· Select Multi Band switching:
Push FC + BP together for at least 3 seconds while switching power on
Country area icons will flash

· Select desired country icon with rotary channel switch

· Push “FC” key shortly .

· Area setting is enabled and flashing stops

Channel 240 CH Expander  (not allowed in EU & R&TTE countries)


Preparation of this feature:

Before activation, please first check jumper position P5  (the solder points behind the diode, see drawing) 

The soldering points for Jumper P5 must be soldered (short). In some units, the factory default setting may be with open jumper P5. In that case please solder P5. 

Channel expansion 240 Ch in 6 bands a, b, c, d, E or F  (each band has 40 channels) can be activated by jumper position  P4 

Channel expansion disabled:     
Jumper P 4:  short (factory default)

Channel expansion enabled:

Jumper P 4:  open
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Selecting 240 Ch Mode by key entry:

· Select one of the the country settings and switch off the radio. 

· Press SCH + TOT together longer than 3 seconds during power on
Release buttons: Display shows   d and channel 20 
· Select the band by pressing CH 9 key shortly 1 or more times: 
The display shows Band numbers  in sequence as d- E- F- A - b- c 

· Select channel by rotary channel control

Power Options

Normal power selected automatically together with country switching, for example between dE and E setting.

Settings with main board jumpers P 1, P2, P3 override country setting.

P 1 + P 2 
open: Standard, stabilized power

P 1 + P 2  
short: maximum available  power , ~ 6-7 W AM, 8-9 W FM (not stabilized)

P 3        
open: Standard AM power = 25 % of FM power, normally 1 W

P 3             
short: AM power same as FM power (for normally 4 Watt)

[image: image3.jpg]AE 6690 Main Board Power Options

O — mg m § m B *\"/Q
N i

L 1O N U0
NG ! Gt
l@:‘ mg\)uﬁ;i‘:f IP27
1
%g =p
i=k = D
G dEA D

Ii

il
-
i

/

[T
A
(i

]
=

= (=1
-

=it

i

=R

ey
DG‘L

=

O

B

Fﬂ‘” JH—T:|HJ]‘|_LD

g

P3 soldered: AM 1W -—->4 Watt P1+P 2 soldered: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
P3 eingelotet: AM 1 W --->4 Watt P1+ P 2 eingelotet: AM 6-7 W, FM 8-9 W max.
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Note: Increasing the power settings is not allowed for use in EU or R&TTE countries.

Alan Electronics is not responsible and not liable for all modifications which may be used inside EU or R&TTE countries. 


AE 6690 Multi-Standard und Leistungs-Optionen

Hinweis: Die hier beschriebenen Einstellungen der Lötbrücken auf Front- und Hauptplatine sind nur für autorisierte Händler und Servicefachleute bestimmt. Wer Funkgeräte auf nicht erlaubte Einstellungen umbaut, kann ggf. ebenso wie der Benutzer zur Verantwortung herangezogen und ggf. bestraft werden. In den EU und R&TTE Ländern sind Kanalerweiterungen und höhere Leistungseinstellungen nicht erlaubt.

So kann der Benutzer normalerweise die Ländereinstellung auswählen  (sofern mit Diode an Position P 6 freigeschaltet)

· Tasten FC + BP  zusammen  für mindestens 3 Sekunden während des Einschaltens gedrückt halten und dann loslassen.

· Länderanzeige und CH 9 blinken

· Ländereinstellung mit dem Drehkanalschalter auswählen

· Mit  kurzem Druck auf “FC” abspeichern


Blinken der Anzeige stoppt und die ausgewählte Einstellung ist aktiv. 

Kanalerweiterung 240 CH Kanäle (in den EU und R&TTE Staaten nicht erlaubt)


Vorbereitungen:

Zuerst Lötbrücke an Position P 5 prüfen (diese Lötbrücke liegt unmittelbar hinter der Diode).  Die Brücke muss bereits eingelötet sein, was werkseitig nicht bei allen Geräten der Fall ist (ggf. einlöten, falls Brücke offen ist; die Brücke kann auch für alle anderen Einstellungen so eingelötet bleiben).  

Die Kanalerweiterung auf 240 Kanäle (in 6 Bändern a, b, c, d E, F zu je 40 Kanälen) wird freigegeben durch Lötbrücke an Position P 4 

Kanalerweiterung gesperrt:      
Lötbrücke P 4:  eingelötet (Werkseinstellung)

Kanalerweiterung freigegeben:
Lötbrücke P 4:  offen, ausgelötet


5. Auswahl der Kanalerweiterung durch Tastenfolge:
· Eine der Ländereinstellungen vorwählen, dann Gerät ausschalten. 

· Tasten SCH + TOT  zusammen länger als 3 Sekunden gedrückt halten, gleichzeitig Gerät wieder einschalten.
Tasten loslassen: Das Display zeigt  d und Kanal  20 (d= übliches CB Band)

· Mit einem jeweils kurzen Druck auf die CH 9 Taste können jetzt die Bänder durchgeschaltet werden: dabei zeigt das Display jeweils ein Band aus der Auswahl d- E- F- A - b- c  an.
Kanal wie üblich mit dem Kanaldrehknopf auswählenl

Sender-Ausgangsleistung

Die normale Ausgangsleistung wird automatisch mit der Ländereinstellung umgeschaltet, wo vorgesehen, z.B. von der dE oder  EU auf die E Einstellung.

Werden die Lötbrücken P1, P2 und P3 auf der Hauptplatine benutzt, so wird diese Einstellung bei allen Ländereinstellungen benutzt..

P 1 + P 2 
offen: normale, stabilisierte Ausgangsleistung (=Lieferzustand)

P 1 + P 2  
eingelötet: maximale technisch mögliche Leistung ca. ~ 6-7 W AM, 8-9 W FM (nicht stabilisiert)

P 3        
offen: Standard AM Leistung = 25 % der FM Leistung, z.B. 1 Watt AM bei EU und dE
P 3             
eingelötet: AM Leistung gleich FM Leistung ( normal 4 Watt)


Note: Leistungserhöhungen sind für die Benutzung in der EU und den R&TTE Ländern verboten! Alan Electronics haftet nicht für die Benutzung nicht zulässiger Einstellungen!

