Zu R230 antiparallel 2 Dioden 1N4148 parallel dazu.
R67 auf 3k3 verkleinern. Dieser Wert macht den Hub und kann unterschiedlich sein. Zum verbauten 10k noch 4k7 parallel dazu paßt auch meist.
 
Ich könnt mir vorstellen, daß R168 etwas kleiner auch gut wirken würde, sind jetzt 4k7 - 2k2 oder 1k5 wären vielleicht besser. Den müßt ich aber erst suchen und probieren. Geht aber auch so recht gut.
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