Stabo xh9006e Export Modus

Gerät aus>Mit gedrückter Function Taste einschalten > Mit UP/DWN Band A/B/C schalten, mit Function bestätigen
Band A Kanal 1-40
Band B High Band
Band C Low Band
0/5 kHz Umschaltung: Function+P
[bookmark: _GoBack]
Leistung AM lo: 0,8W  
Leistung AM hi: 2,2W
Leistung FM lo: 0,8W
Leistung FM hi: 7,2W
