3 40 FM
4 40 AM
- 40 FM/ AM
1, 3 40 FM + 400 AM/ FM
1, 4 40 AM + 400 AM/ FM
1 40 FM/ AM + 400 AM/ FM
4, 3 80 FM/ 12 AM
2 80 FM
1, 4, 3 80 FM/ 12 AM + 400 AM/ FM
1. 2 80 FM + 400 AM/ FM
2, 4 40 FM/ 12 AM
Programmierung:

M4 drücken und Gerät wie gewohnt einschalten, M4 los lassen. 10 Bänder a 40 Kanäle. Zurück zum normalen Modus, Gerät aus und wie gewohnt einschalten.

