Hier die Info zum Servicemenue.(falls noch nicht bekannt).
> Hab ich schnell rausgefunden,hatte ja schon einige TTI Geräte;-)
>
> Ins Servicemenue kommt man mit festhalten der oberen Taste
> auf dem Gehäuse und Taste P1.
> Dann blinkt kurz EU.on
> Umschalten zwischen Frequenzabgleich und Powerabgleich
> tut man mit der linken unteren kleinen Rundtaste(die für den Suchlauf).
>
> Um die Leistung in den einzelnen Stufen und Bereichen(FM und AM)
> anzupassen
> muss man die PTT Taste drücken und denn mit Taste P2 weniger Leistung
> und Taste P3 mehr Leistung einstellen.
> Geht von ca 20 Millwatt(Anzeige P1 01) und ca 6,5 Watt(P2 100).
> Geht in AM und FM getrennt.
> Auf dem Display werden P1 für Power und Zahlen von 1-100 angezeigt.
> Nach P1 Kommt P2 von 1-100 usw.
> Das muss man jeweils für jede Stufe einzeln machen,also AM Power,FM low
> Power unf FM High Power!
> Wenn Jemand meckert stell einfach auf 4 Watt!!!
>
> Den fein Frequenzabgleich im Empfangsbetrieb machen.
> Gilt auch für die Sendefrequenz.
> Umschalten mit der linken Taste zwischen P1(Power) und F1 (Frequenz)
> Dann steht auf dem Display F1.
> Mit der Taste P2 Frequenz nach unten und P3 Frequenz nach oben.
> Das wird sofort übernommen für Sendung und Empfang.
> Sollte man nur mit gutem Frequenzzähler machen,versteht sich.
> Meine TTI sendete ziemlich genau,brauchte nichts ändern.
>
> Das mit der Ladespannung kann man auch ändern
> In dem Lader ist ein Regler,damit lässt sich die Ladespannung regeln.
> Hab bei mir auf 8,45 Volt gestellt und gut ist.
> Den anderen Regler braucht man nicht Ladestrom ist ok.
>
> Hoffe Dir hilft das etwas ,man kann also selber eingreifen und muss
> nicht alles zum Peter zurückschicken(wenn die Geräte daher kommen).
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