Hinten beim Lautsprecher Stecker sind 2 Trimmkondensatoren, rot und blau. Das ist der BFO. 10695 +- 1.5kHz (nicht wie üblich 2.5k). Messen kann man das recht gut an Pin3 vom davorliegenden stehenden 9poligen IC. Meist hat der SSB-Filter nicht mehr die Frequenz, die er haben sollte (Alter), man gleicht das zuerst mal nach Gehör ab, daß das Rauschen (am besten dazu an der Antenne betreiben) in USB und LSB gleich klingt. Wichtig ist nur der Abstand von 2x 1.5k, also 3kHz zw. USB und LSB.
Danach vorne rechts mit den beiden Trimmkondensatoren (rot, weiß) auf Frequenz bringen. Das wärs schon mal mit der Frequenz. Die Potis findet man raus, vorne beim gelben ZF-Filter ist das S-Meter für AM/FM, hinten rechts (3 Potis) findet man S-Meter für SSB sowie 2x Squelch (AM/FM und SSB). Ganz vorne sitzt der Hub. Das Poti in der Mitte ist die SSB-Mod, auf max. und beste Aussteuerung in SSB abgleichen (das muß nicht der Endanschalag sein :-)
Der kleine links beim Mod-Trafo ist die AM-Leistung, links hinten ist noch die SSB-Leistung.
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