MODIFICA POTENZA E BANDE SU MIDLAND G9 PLUS
POWER OUTPUT AND BAND SETTING ON MIDLAND G9 PLUS
Italiano:
Rimuovere il guscio posteriore ed individuare i link riportati in figura e settare i ponticelli per la configurazione desiderata:
English:
Remove the back plastic cover and change the link setting as showed below and for configuration that you prefer:
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  Default setting PMR (500mW) and LPD (10mW)

PMR and LPD: high power 5W and low power 500mW
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