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Alan-Länderliste  für den CB-Funk-Stand 14.12.2011

1. Countries which  allow at least 40 CH FM 4 Watts
Länder, in denen mindestens 40 Kanäle FM 4 Watt erlaubt sind
B, BG, CH, CY, CZ, D, DK, E, EST, F,  FIN, FL, GB, GR, H, I, IRL, IS, L, LT, LV, M, MC, N, NL, P, PL, RO, RSM, S, SLO, SK
Austria only when no other possibility can be selected by user. 
Österreich nur, wenn keinerlei weitere Auswahlmöglichkeit für den Benutzer besteht.
__________________________________________________________________________________
2. Countries which allow 40 Channels AM with 1 Watt
Länder, die 40 Kanäle AM mit 1 Watt erlauben
B, BG, CH, CY, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, I, IRL, L, LT, LV, MC, NL, P, PL, RO, RSM, S, SLO, __________________________________________________________________________________

3. Countries which allow SSB with 4W PEP 
Länder, die SSB mit 4 Watt erlauben

B, CH, CY, D, E, EST, F, FIN, FL, GR, I, IRL, L, LV,  MC, NL, P, PL, RO, RSM, S, SLO, __________________________________________________________________________________
4.  Countries which allow only 40 channels FM 4 Watt
Länder, die nur 40 Kanäle in FM mit 4 Watt erlauben

A, CZ, DK, GB, H, IS, M, N, SK
__________________________________________________________________________
5. Countries which allow AM on 40 Channels with 4 Watts
Länder, die AM auf 40 Kanälen mit 4 Watt erlauben
CH, CY, D, E, FL, GR, I, L, PL, RSM, SLO
__________________________________________________________________________________
6. Countries which allow SSB on 40 Channels with 12 Watt PEP
Länder, die SSB auf 40 Kanälen mit 12 Watt PEP erlauben
CH, CY, D, E, FL, L, PL, SLO
___________________________________________________________________________
7. Countries with ERP radiation restrictions for base station antennas
Länder mit Beschränkungen auf ERP Strahlungsleistung bei ortsfesten Antennenanlagen
BG,  D,  EST,  H, I,  LT, LV,  RO, RSM , S 

